**ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ**

|  |
| --- |
| Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.  **Основные причины "печных" пожаров:**  **Во-первых,** нарушение правил устройства печи:  - недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома;  - отсутствие предтопочного листа. Под печь возводится самостоятельный фундамент.  **Во-вторых,** нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:  - розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;  - использование дров, длина которых превышает размеры топливника;  - перекаливание печей;  - оставленные открытыми дверки;  - сушка одежды или других предметов вблизи очага.  **Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:**  **Необходимо помнить,** что в печи ценится не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.           Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.  **Перед началом отопительного сезона** печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. Печь обязательно должна быть белой: это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.  **Для отвода дыма** следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.          Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.  В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.  **При эксплуатации печного отопления запрещается:**  - Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.  - Располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.  - Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.  - Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.  - Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.  - Перекаливать печи.  - Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.  **Правила поведения при пожаре:**  - при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышенная температура) незамедлительно сообщить по телефону в пожарную охрану 01 (010 сот.) или 112;  - при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию;  - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;  - до прибытия пожарного подразделения использовать в тушении пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой);  - удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных. |
| При выполнении перечисленных требований пожара от печи в вашем доме не произойдет. |
|  |